**SZASz.331.3.4.2025 Część 3. Wyposażenie dla ośrodków wychowania przedszkolnego Załącznik nr 1.3 do SWZ**

Zamówienie w ramach projektu „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Lubartów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Działania 10.2 Edukacja przedszkolna (typ projektu nr 1, 2, 3), Priorytetu X Lepsza edukacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, numer projektu: FELU.10.03-IZ.00-0208/23.

| **L.p.** | **Nazwa** | **Opis minimalnych parametrów technicznych** | **J.m.** | **Liczba** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw 4 mikroportów z bazą | Zestaw składający się z bazy mikrofonowej (odbiornika) i 4 nadajników bezprzewodowych (mikroportów). Nadajniki mocowane na klips + mikrofony (4 nagłowne typu pałąk i 4 klipsy krawatowe). Liczba kanałów: 4 kanały UHF. Czułość odbioru 4 kanałów: > 90dB. Maksymalny zasięg deklarowany przez producenta: 35m.  Parametry: Odchylenie częstotliwości: ± 15kHz, pasmo przenoszenia: 80 Hz-15 kHz, stabilność częstotliwości: ± 0,005%, stosunek S/N: > 90dB. Zakres częstotliwości: 500 MHz-600 MHz, zaprogramowany na stałe. Typ wyjścia: zrównoważone XLR i/lub MIX jack 6.35mm.  Dodatkowo w zestawie: przewód sygnałowy, zasilacz sieciowy, antena, baterie do elementów zestawu (zestaw gotowy do użycia), instrukcja obsługi w j. polskim. Gwarancja 24 mies. | szt. | 2 |
|  | Zestaw nagłośnieniowy | Mobilny, aktywny, 2-drożny głośnik pełnozakresowy. Głośnik zintegrowany z obudową wyposażoną w kółka i uchwyt. Zasilanie: sieciowe i akumulator wewnętrzny z możliwością wielokrotnego ładowania. Po naładowaniu bateria pozwala na minimum 5 godzin nieprzerwanej pracy urządzenia wg danych producenta. Parametry: moc systemu (RMS) 80W, moc systemu (Peak) 160W, 1 głośnik niskotonowy 10”, 1 głośnik wysokotonowy 1”; 6-kanałowy mikser, 3-pasmowy korektor, minimum 5 zaprogramowanych efektów. Wejścia/wyjścia: 2 x 6,3 mm / XLR combo , 2 x RCA, jack 3,5 mm, USB, zasilanie, łączność Bluetooth. Posiada gniazdo do zamocowania na stojaku głośnikowym 35 mm. W zestawie 2x bezprzewodowe mikrofony ręczne, dynamiczne, wraz z bateriami AA (gotowy do użycia) oraz zintegrowane z głośnikiem odbiorniki mikrofonów. | szt. | 4 |
|  | Kulisy/tła teatralne | Przedmiotem zamówienia są 3 szt. teł teatralnych do przedstawień szkolnych z tkaniny z nadrukami tematycznymi (3 różne wzory/tematy, np. las, zamek, teatr/scena – do wyboru przez Zamawiającego). Tła wykonane jako z 3-częściowe komplety do przedstawień teatralnych. Każda z części o wymiarach min. 150 (szer.) x 300 (wys.) cm, wyposażona w górnej części w otwory z metalowymi pierścieniami umożliwiającymi ich zawieszenie i przesuwanie na lince. Po zawieszeniu tkaniny tworzą jeden obraz o wymiarach min. 450 x 300 cm. Mogą pełnić funkcję zarówno kurtyny, jak i tła tworząc element scenografii. Materiał: poliester lub bawełna. | szt. | 3 |
|  | Scena 4 na 6 m | Scena modułowa, składająca się z podestów 2x1 m (razem 24 m2) z nogami regulowanymi 40-60 cm, akcesoriami łączeniowymi i schodkami. Każdy podest składa się z blatu umieszczonego w ramie wykonanej z profili aluminiowych. Blat wykonany z wodoodpornej, antypoślizgowej i trudno zapalnej płyty. W zewnętrznej części obrzeża podestu znajdują się rowki służące do mocowania dodatkowych elementów. Nośność blatu z nogami min. 500 kg/m2. Nogi o regulowanej wysokości 40-60 cm, mocowane do blatu, z możliwością łatwego demontażu lub złożenia w celu przechowywania, metalowe, zabezpieczone przed korozją i wyposażone w gumowe stopki. W komplecie akcesoria montażowe konieczne do samodzielnego montażu sceny o wymiarach 4 x 6 m oraz schodki dostosowane do wysokości sceny wraz z koniecznymi mocowaniami.  Gwarancja: 24 miesiące. | szt. | 1 |
|  | Mobilny zestaw oświetleniowy | Zestaw oświetleniowy z 2 obrotowymi derby i 2 reflektorami:   * poprzeczka ze zintegrowanym sterownikiem DMX i tuleją stojącą z możliwością instalacji na statywie głośnikowym; w tylnej części poprzeczki: 3-pinowe wejście i wyjście sygnałów DMX, port USB, główne gniazdo zasilania oraz panel sterowania w postaci cyfrowego wyświetlacza LED i czterech przycisków (Menu, Up, Down, Enter). * statyw głośnikowy: materiał wykonania: stal malowana proszkowo lub farbą epoksydową, posiada zabezpieczenie, które zapobiega przypadkowemu wysunięciu się poprzeczki z gniazda, wysokość 180-200cm, szerokość rozstawienia: min. 105 cm, średnica rury: 35 mm, ładowność: min. 40 kg, waga: maks. 5 kg, kolor: czarny. * 2 obrotowe derby do efektów lustrzanej kuli z 4 jasnymi diodami LED RGBW o mocy 3 W każda * 2 reflektory z 3 jasnymi diodami LED RGBW 4W (4w1) każda * indywidualnie regulowane diody LED i spoty LED * tryb automatyczny, muzyczny, master / slave i DMX * min. 3 wbudowane programy automatyczne i muzyczne * bezpośredni wybór 15 gotowych kolorów, płynna mieszanka kolorów, zmiana koloru, blaknięcie, przyciemnienie i efekt stroboskopu; * sterowanie dźwiękiem za pomocą wbudowanego mikrofonu z regulacją czułości; * sterowanie bezprzewodowe za pomocą dołączonego pilota (w zestawie); * chłodzenie pasywne przez konwekcję; * LED: efekt Wash, każdy z oddzielnym sterowaniem 3 x COB (chip-on-board) 4 W 4in1 QCL RGBW (jednorodna mieszanka kolorów) * LED: efekt wielowiązkowy, każdy z oddzielnym sterowaniem 4 x 3 W RGBW o dużej mocy * Możliwość sterowania: DMX; pilot bezprzewodowy, samodzielny; bezprzewodowe przekaźniki (nadajniki/odbiorniki) DMX przez USB (opcjonalnie); dźwięk do światła przez wbudowany mikrofon; * projekcja bez migotania   W zestawie: kable zasilające dł. min. 3 m, konieczne elementy montażowe i okablowanie, torby transportowe na belkę z reflektorami i stojak głośnikowy, instrukcja w j. polskim.  Gwarancja: 24 miesiące na wszystkie elementy zestawu. | kpl. | 2 |
|  | Odtwarzacz mp3 (miniwieża) | System Hi-Fi Micro z odtwarzaczem CD (obsługa CD/CD-R/CD-RW/MP3), MP3 i bezprzewodowym przesyłaniem muzyki przez Bluetooth. Posiada dwudrożne głośniki aktywne (stereo), moc głośników (peak) 40 W, moc RMS 20W (2x10W). Funkcje: equalizer, dekoder MP3 (odtwarzanie z pamięci USB, obsługa nośników o pojemności do 64 GB). Wejścia/wyjścia: wejście audio (3,5 mm), wyjście audio / wejście słuchawkowe (3,5 mm), USB, Bluetooth 5.0. Zasilanie sieciowe, zasilacz w zestawie.  Gwarancja: 24 miesiące | szt. | 1 |

**Zamawiający wymaga dostawy przedmiotu zamówienia do placówek edukacyjnych Zamawiającego wraz z wniesieniem i montażem (jeśli dotyczy). Lista placówek wraz z asortymentem, jaki ma być dostarczony zostanie przekazana po podpisaniu umowy. Liczba placówek: 5, wszystkie znajdują się na terenie Gminy Lubartów.**