**SZASz.331.3.4.2025 Część 1. Pomoce i wyposażenie dla szkół podstawowych Załącznik nr 1.1 do SWZ**

Zamówienie w ramach projektu „Szkoła lepszych szans” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Działania 10.3 Kształcenie ogólne Priorytetu X Lepsza edukacja Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, wniosek o dofinansowanie projektu o nr FELU.10.03-IZ.00-0208/23 oraz dofinansowany z budżetu państwa.

| **L.p.** | **Nazwa** | **Opis minimalnych parametrów technicznych** | **J.m.** | **Liczba** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stół laboratoryjny do pracowni chemicznej | Funkcja: stanowisko laboratoryjne do pracowni chemicznej z wyposażeniem, dostosowane do pracy na stojąco: wysokość stołu 90-95 cm. Konstrukcja oparta na stelażu metalowym, wykonanym z zamkniętych profili stalowych, malowanych proszkowo farbą epoksydową. Posiada regulatory poziomu w stopkach. Blat prostokątny dł. 180-190 cm, szer. 60-80 cm, samonośny mocowany do konstrukcji, pokryty litą ceramiką techniczną (płyty łączone chemoodporną fugą) lub laminatem HPL, z obrzeżem PCV gr. 2mm. Pozostałe elementy z płyty laminowanej o grubości 18mm w klasie higieniczności E1, oklejonej okleiną PCV. Kolorystyka jednolita: szary/popielaty.  Wyposażenie: minimum 2 szafki szer. min. 50 cm i minimum 2 szuflady. Szafki i szuflady zamykane zamkami patentowymi. Panel z minimum 2 gniazdami el. 230V i przewodem elektrycznym dł. min, 3 m).  Gwarancja 24 mies.  Produkt posiada certyfikat klasy higieniczności płyty meblowej E1. **W/w należy dostarczyć najpóźniej razem z dostawą.** | szt. | 1 |
|  | Aparat cyfrowy z akcesoriami | Aparat fotograficzny cyfrowy. Wymagania minimalne: matryca światłoczuła: BSI-CMOS, min. 20 megapikseli; powiększenie: zoom optyczny min. 40x, dopuszczalny zoom cyfrowy (dodatkowo); stabilizacja obrazu: optyczna; minimalna odległość ostrzenia: min.2 cm w trybie makro; wyświetlacz kolorowy o przekątnej 3 cale; wbudowana lampa błyskowa; możliwość nagrywania filmów z dźwiękiem w jakości HD; zapamiętywanie plików zdjęciowych w formacie JPEG; język obsługi menu: polski; złącza min. USB; obsługiwane karty pamięci: Secure Digital (SD/SDHC/SDXC); zasilanie: akumulator litowo-jonowy ładowany wewnętrznie.  W komplecie:  - akumulator i ładowarka  - instrukcja  - oprogramowanie  - karta pamięci minimum 64GB  - torba na aparat  Gwarancja 24 mies. | szt. | 1 |
|  | Dyktafon reporterski | Liniowy rejestrator dźwięku wyposażony w 2 mikrofony stereo. Wymagania minimalne: nagrywanie w formatach MP3 i PCM (WAV), wbudowana pamięć min. 8 GB, slot na karty microSD lub SD, wbudowany wyświetlacz LCD o przekątnej 2”, wbudowany głośnik, wbudowany akumulator min. 1000 mAh z możliwością wielokrotnego ładowania przez port USB, łącza: wejście mikrofonowe stereofoniczne jack 3,5 mm, wyjście słuchawkowe stereofoniczne jack 3,5 mm, USB-C, Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n/e/i (hotspot osobisty/mobilny). Adapter pod statyw. Funkcje: aktywacja głosem; funkcja edycji plików: nadpisywanie, dołączanie; funkcja automatycznego dzielenia nagrania: 15, 30 lub 60 minut; funkcja dodawania zakładek; filtr szumu wiatru; redukcja hałasu; możliwość odtwarzania plików MP3. Masa maks. 100 g.  Gwarancja 24 mies. | szt. | 1 |
|  | Pufa | Pufa-worek do siedzenia. Pokrycie z tkaniny PCV bezftalanowej, odpornej na ścieranie i umożliwiającej mycie i dezynfekcję siedziska. Wypełnienie: granulat styropianowy (posiada atest higieniczny). Pokrowiec zapinany na suwak, umożliwia uzupełnianie wypełnienia. Kolor do wyboru Zamawiającego z wzornika Wykonawcy (minimum 5 różnych kolorów do wyboru). Wymiary dł: 80-110 cm, szer. 80-120 cm, wys. 80 cm-110 cm. Produkt zgodny z normą EN71.  Gwarancja 24 mies. | szt. | 2 |
|  | Siedzisko (kanapa) | Kanapa-siedzisko z podłokietnikami i oparciem. Konstrukcja drewniana, niewidoczna na zewnątrz, pokrycie siedziska, oparcia i podłokietników z tkaniny PCV bezftalanowej, odpornej na ścieranie i umożliwiającej mycie i dezynfekcję, wypełnienie siedziska, oparcia i podłokietników: pianka poliuretanowa o podwyższonej odporności na odkształcenia (posiada atest higieniczny). Kolorystyka do wyboru Zamawiającego z wzornika Wykonawcy (minimum 5 różnych kolorów do wyboru). Wymiary: wysokość siedziska 30-32 cm, długość z podłokietnikami 110-120 cm, w tym długość siedziska min. 80 cm.  Gwarancja 24 mies. | szt. | 5 |
|  | Kulisy/tła teatralne | Przedmiotem zamówienia są tła z tkaniny z nadrukami tematycznymi. Tła wykonane jako z 3-częściowe komplety do przedstawień teatralnych. Każda z części o wymiarach min. 150 (szer.) x 300 (wys.) cm, wyposażona w górnej części w otwory z metalowymi pierścieniami umożliwiającymi ich zawieszenie i przesuwanie na lince. Po zawieszeniu tkaniny tworzą jeden obraz o wymiarach min. 450 x 300 cm. Mogą pełnić funkcję zarówno kurtyny, jak i tła tworząc element scenografii. Materiał: poliester lub bawełna.  Zamawiający oczekuje dostawy 3 różnych wzorów/tematów do przedstawień szkolnych, np. las, zamek, teatr/scena (po 1 sztuce każdego wzoru/tematu). | szt. | 3 |
|  | Zestaw do montażu kurtyn | Karnisz linkowy "ściana-ściana". Kompletny zestaw z mocowaniami oraz linką stalową o długości min. 500 cm, gotowy do zamontowania do ściany lub sufitu (posiada wszystkie niezbędne elementy do prawidłowego montażu karnisza o rozpiętości 500 cm, zgodnie ze specyfikacją producenta). Mocowania z regulacją kąta i możliwością regulacji napięcia linki. Długość linki: minimum 500 cm, linka musi posiadać możliwość skrócenia (niedopuszczalne: linki ze stałymi elementami montażowymi na końcach). Obciążenie: możliwość zamontowania oferowanych kulis/teł teatralnych (min. 5 kg). Kolor: stal nierdzewna lub szczotkowane aluminium. | kpl. | 2 |

**Zamawiający wymaga dostawy przedmiotu zamówienia do placówek edukacyjnych Zamawiającego wraz z wniesieniem i montażem (jeśli dotyczy). Lista placówek wraz z asortymentem, jaki ma być dostarczony zostanie przekazana po podpisaniu umowy. Liczba placówek: 3, wszystkie znajdują się na terenie Gminy Lubartów.**

**Atesty i certyfikaty wskazane w specyfikacji należy dostarczyć najpóźniej razem z dostawą.**